Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

**do zapytania ofertowego nr 5/2024**

**NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO OBRÓBKI WYSOKOTEMPERATUROWEJ WRAZ Z AKCESORIAMI**

**Dane dotyczące Oferenta:**

Nazwa (firma) oraz adres...................................................................................................

nr. tel:..................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**Napiferyn Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Stanisława Dubois 114/116

93-465 Łódź

NIP: 7272793774

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: ……........, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% za cenę brutto:…………
2. Oferujemy okres gwarancji na aparat główny – łaźni olejowej z wytrząsaniem kołyskowym: ............. miesięcy, licząc od następnego dnia od podpisania protokołu odbioru;
3. Oświadczamy, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest ważna prze okres 30 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Do oceny zostaną dopuszczeni tylko ci Oferenci, którzy wszystkie wymagane poniżej rubryki wypełnią TAK (w kolumnie D) potwierdzając tym samym, że parametry
i funkcjonalności będą spełniały wymagania zapytania ofertowego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **OPIS PARAMETRU** | **Parametr wymagany** | **Opis parametrów oferowanych** |
| **A** | **B** | **C** | **D** |
|  | **Urządzenie do obróbki wysokotemperaturowej wraz z akcesoriami powinno składać się z:****- aparatu głównego – łaźni olejowej z wytrząsaniem kołyskowym****- oraz niezbędnych akcesoriów** | **tak** |  |
| **Aparat główny – urządzenie do obróbki wysokotemperaturowej – łaźnia olejowa** |
|  | Urządzenie musi być kompletne i gotowe do użycia oraz zawierać akcesoria standardowe, tj.:• zawór spustowy• pokrywa dwuspadowa montowana na zawiasach• wizjer• oświetlenie wewnętrzne (komory roboczej)• nierdzewna platforma kołysząca o wymiarach min. 150 x 150 mm | **tak** |  |
|  | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej | **tak** |  |
|  | Pokrywa (wizjer) z przezroczystego materiału odpornego na wysoką temperaturę | **tak** |  |
|  | Zakres temperatur min. 80-150°C | **tak** |  |
|  | Wytrząsanie kołyskowe z regulacją prędkości obrotowej silnika | **tak** |  |
|  | Zakres prędkości platformy min. 4 – 18 rpm | **tak** |  |
|  | System regulacji wytrząsania i regulacji temperatury – możliwość działania razem, a także niezależnie  | **tak** |  |
|  | Czujnik temperatury i blokada grzania | **tak** |  |
|  | Stabilność temperatury max. ± 0,5°C | **tak** |  |
|  | Rozdzielczość min. 0,1°C | **tak** |  |
|  | Pojemność wanny min. 8 l | **tak** |  |
|  | Wyświetlacz LED | **tak** |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stojak (kuwetę) dedykowany do łaźni olejowej, termoodporny, kompatybilny z platformą kołyszącą, mieszczący dwie probówki szklane, umożliwiający umieszczenie probówek w pozycji horyzontalnej podczas wytrząsania | **tak** |  |
| **Akcesoria** |
|  | Probówki szklane z korkiem, termoodporne, kompatybilne ze stojakiem – 5 sztuk | **tak** |  |
|  | Olej dedykowany do łaźni – wsad do uruchomienia  | **tak** |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia stanowiącego przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w języku min. polskim lub angielskim wraz z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie NapiFeryn BioTech Sp. z o.o., 93-465 Łódź; ul. Stanisława Dubois 114/116 | **tak** |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia licząc od następnego dnia od podpisania protokołu odbioru (dotyczy wszystkich składowych przedmiotu zamówienia) | **tak - podać (w miesiącach)** |  |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | **tak** |  |
|  | Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową i naprawę wszystkich rodzajów uszkodzeń związanych z eksploatacją przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji. | **tak** |  |
|  | Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w przypadku stwierdzenia uszkodzenia niemożliwego do usunięcia, a niewynikającego z winy Zamawiającego. | **tak** |  |
|  | Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku trwania naprawy dłużej niż 1 dzień ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania naprawy. | **tak** |  |
|  | Dane kontaktowe serwisu gwarancyjnego. | **Wymaga się podania** |  |
|  | Czas dostawy kompletnego urządzenia wraz z akcesoriami. Termin dostawy najpóźniej do: 26.04.2024 r. | **tak – podać (w tygodniach)** |  |

**UWAGA: zabrania się dokonywania zmian przez Oferentów w powyższej tabeli, w kolumnie: OPIS PARAMETRU oraz PARAMETR WYMAGANY**

1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
2. ………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………

*Miejscowość ............................, dnia .................................... roku.*

 *........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*